



**招标文件**

项目名称：长江大学后勤服务集团设备采购

项目编号：CDZB2017-084

采购单位：后勤服务集团

采购时间：2017年6月

长江大学采购与招投标管理处

二○一七年六月

# 第一章 询价邀请函

长江大学采购与招投标管理处拟对长江大学后勤服务集团设备采购项目询价采购工作，欢迎符合条件的供应商参与。

一、采购项目编号：CDZB2017-084

二、采购项目名称：长江大学后勤服务集团设备采购

三、采购内容：

A包：空调一批（预算金额：10.64）

 B包：广播设备、办公等设备一批（预算金额：5.2万元）；

四、采购方式：询价采购

五、投标人资格要求

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，且是是中华人民共和国境内注册并取得营业执照的独立法人或其他组织；

2、投标人必须具有良好的售后服务机构；

3、投标人必须有相应的经营范围；

4、投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）网站中未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

六、询价文件的发售（每份100元，无论中标与否费用不退还）：

投标人必须携带：营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本、法人授权委托书及被委托人身份证等材料的原件和复印件（复印件加盖公章且不退）；

报名时间：2017年6月12日至2017年6月15日每天上午9:00时至11：00，下午14:00至17:00时（法定节假日除外）

地　点：长江大学采购与招投标管理处（行政楼421室）

联系人：苏雅君 联系电话：0716-8062728

七、询价文件的递交：

询价文件递交时间：2017年6月19日上午8:30至9:00分，逾期不受理投标（询价文件必须胶装成册，不留活页，密封投递）。

询价文件递交地点：长江大学行政楼402室

八、本项目已进入招标程序，如对招标公告及文件有疑异，请向长江大学采购与招投标管理处质疑。如质疑答复不满意，在答复期满后15个工作日内向长江大学纪委办公室提起投诉。

九、联系方式

长江大学采购与招投标管理处（行政楼421室）

联系人：周三中

 联系电话： 0716-8062678

长江大学采购与招投标管理处

2017年6月9日

**第二章** **货物技术、商务要求**

一、货物要求：

A包：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 | 品牌 |
| 1 | 柜式空调 | 17台 | 类型：大3匹冷暖电辅柜式空调制冷量≥7250W制冷功率≥2350W 纠错制热量≥8200+2400W制热功率≥2450+2400W电辅加热功率≥2400W循环风量≥1200m3/h其中5台空调需加装2米左右铜管。 | 格力、美的、海尔 |

B包：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 广播前置放大器 | 1台 | 1、5路话筒，3路辅助输入,2路优先口,2路输出.2、各通道独立音量控制.3、高音和低音音调控制.4、自动默音(有强插功能) 录音输出功能5、MIC、LINE输入灵敏度可任意调节 |
| 2 | 广播定压功放机 | 1台 | 1、完善的保护电路：温度过高、输入信号过大、负载过重时，保护电路启动，在发出声光报警同时提高散热风扇的转速。2、开机延时,自动检测过热/过压/过流/中点偏移/输出短路保护。3、平衡输入：平衡输入的方式能增大信号的传输距离和提高传输时的抗干扰能力。4、70v/110v定压,4-16Ω定阻输出5、自动双速温控风机强制冷却散热.6、额定功率输出: ≥450W7、频率响应: 70Hz-18KHz 信噪比:100db |
| 3 | 室外全天候音柱 | 3只 | 1、单元尺寸：4"x4,2、标准功率：60-90W3、输入电压：110V4、灵敏度(1m,1W) ：89dB5、最大声压级(1m) ：99dB6、频率响应：160-16,000Hz |
| 4 | 无线话筒（单手持+头戴） | 1套 | 双通道接收机手持式麦克风+腰包式头戴咪超高频段(UHF)传输,双频道单接收，数码指示，红外线对频，CPU控制，PLL锁相环技术，杂讯自动检测等，每通道具有32个频率选择，共64个可调频点，易于操作的优点。载波频段：UHF 500～560MHz调制方式：FM振荡方式：PLL synthesized灵敏度：在偏移度等于25KHz，输入6dBμV时，S/N>60dB最大偏移度：±45kHz（具压缩扩展及自动音量限制电路）频带宽度：20MHz综合S/N比：>95 dB综合T.H.D.：<1.1% @ 1 KHz综合频率响应：50Hz~18kHz±3dB, 具低频衰减滤频电路 |
| 5 | 广播设备专用线材 | 200米 | RVV 2\*1.5 国标 |
| 6 | PVC线管 | 150米 | 25#线管、国标 |
| 7 | 广播设备机柜 | 1套 | 12U标准机柜、可移动使用 |
| 8 | 备课电脑 | 5台 | I3-6100处理器、4G内存、500G-7200转硬盘、19.5显示器、win1064位操作系统、3年上门服务 |
| 7 | 播放器 | 8台 | 额定功率： ≥6W频率响应： ≥80Hz-12KHz供电方式： DC 5V，锂电池阻抗： 4Ω功能特点： TF卡，U盘直读其它特点： 充电4-6小时可使用16-18小时左右U盘和TF卡最大支持16G |
| 9 | 多媒体钢制讲台 | 1套 | 规格：讲台长1200mm，宽650mm，高900mm表面处理：经酸洗、磷化防腐防锈后静电喷塑，正常使用塑面经久耐用。整体造型设计以人为本，边角圆弧过渡，工艺精湛，高贵大方。安全防盗，锁好讲桌后，桌外无任何可拆卸锣钉显示器角度可任意调整.显示器外加装钢化玻璃，以确保显示器的安全。讲桌内可放以下设备：教学终端、广播终端、中控装置，实物展示台，电脑主机，显示器，键盘鼠标， |
| 10 | 打印机 | 1台 | 类型: 激光黑白，打印、复印及彩色扫描功能最大打印幅面: A3+供纸方式: 双面打印接口类型: USB+网络打印墨盒类型: 分体式墨盒 |
| 11 | 浅木纹复合地板 | 120m2 | E1级高密度板，基材加入石蜡，四周封蜡防水，表面加以耐磨层。 |

备注：以上货物要求为必须满足条款，如不能响应的视为无效投标。

二、产品质量要求

1、本次询价采购项目的质量必须完全满足中华人民共和国国家质量标准及现行规范要求，投标人应根据企业实际能力在投标文件中对货物质量予以承诺，中标后在合同中加以确认。

2、所有货物必须为全新产品，同时须有产品合格证和国家质检标志，

三、交付时间及地点

1、合同签定后接采购人通知15天内完成项目所需的货物的运输、安装、验收，直至交付采购人可以正常使用。

2、交付地点：A包12台空调交付地点为长江大学武汉校区。A包5台空调及B包物品交付地点为长江大学荆州校区。

3、付款方式：

货物送到甲方指定交货地点，待乙方验收合格后付合同金额的100%。

**第三章 报价文件格式**

**报 价 文 件**

采购项目编号：

采购项目名称：

询价内容：

（供货商名称）

年月日

## 附件一：报价书

长江大学：

依据贵方 (采购项目名称/采购项目编号) 项目采购采购货物及服务的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表供应商（供应商名称、地址）提交下述文件正本一份，副本二份。

1. 报价一览表；

2. 分项报价表；

3. 报价货物、服务清单；

4. 按采购文件及附件要求提供的有关文件；

5. 资格证明文件；

在此，我方宣布同意如下：

1. 所附《报价一览表》中规定的应提交和交付的 （包号） 货物投标总价为（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2. 将按采购文件的约定履行合同责任和义务。

3. 已详细审查全部采购文件，包括（修正或补充文件），对此无异议。

4. 本响应文件有效期为自报价之日起个日历日；

5. 同意提供按照贵方可能要求的与其报价有关的一切数据或资料。

6. 与本投标有关的一切正式往来信函请寄：。

供 应 商：

地 址：

传 真：

电 话：

电子函件：

供应商（授权）代表签字：

供应商名称(公章)：

日 期：

开户银行：

帐号/行号：

**附件二 报价一览表**

项目名称：

项目编号： 计量单位：RMB(元)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 货物名称 | 品牌/产地 | 规格尺寸 | 数量 | 单价 | 合价 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 总报价 |  |
| 质保期 |  |
| 交货期 |  |

注：1. 本表中总报价为合同结算价，采购人不再支付其它任何费用；

报价单位（盖章）：

 授权代表（签字）：

时 间：

 **附件三：**

**法人代表授权书格式**

长江大学：

我公司现委派　　　　　　 （被授权人姓名）参加你处组织的询价活动（询价文件编号： ），并全权代表我单位签署报价文件、签订合同及处理一切与该项目报价相关的事宜。

本授权书于年月日起签字盖章生效。

附被授权人情况 ：

姓名：　　　　　　性别：

身份证号码：

职务：

详细通讯地址：

电话：　　　　　　传真：

邮政编码：

授权单位名称（公章）

法人代表（签章）

年 月 日

**附件四：**

**技 术 规 格 响 应 表**

货物名称： 制造商名称：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 询价文件技术要求 | 供应货物技术参数 | 响应程度 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

注：根据询价内容中技术要求逐条对照填写

 报价单位（盖章）：

 授权代表（签字）：

 时 间：

**附件五**

**分项报价表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 制造商名称 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 货物1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 货物3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 运输费 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
|  总计 |  |

说明：1．所有价格均用人民币表示，单位为元。

2．总计价格必须与《投标一览表》投标总价一致。

3．报价人必须按此表格式中的对应栏目内容填写，若需增加栏目，请在栏目“其它”中填写，并作详细说明。

 报价单位（盖章）：

 授权代表（签字）：

 时 间：

**附件六**

1、资质证明文件：企业营业执照等; （副本复印件加盖公章）

2、其它供货商认为应提供的资料。